Вывод:

В ходе проведения лабораторной работы сняли показания с датчиков, и выполнили обработку экспериментальных данных.  
 В результате обработки выяснилось, что кривая, полученная экспериментальным путём характеризовалась числом Рейнольдса для турбулентного течения.

В ходе визуализации экспериментальных и теоретических данных получили подобные графики, абсолютное отличие которых не превышает 0.15 единицы, а экспериментальная кривая располагается выше теоретической.

Результаты лабораторной работы можно считать удовлетворительными.